|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Костюм камуфлированный (зеленый)****52 шт**. | Брюки + куртка прямая.Тип куртки: Прямая.Застёжка: Потайная на пуговицах.Воротник: Отложной.Боковые карманы с клапанами на пуговицах.Нагрудные карманы с клапанами на пуговицах.Внутренние карманы (куртка): Один на пуговице.Застёжка рукава: Манжета на пуговице.Регулировка пояса (куртка): Нет.Боковые карманы брюки: Врезные.Усиление на коленях, Шлёвки под ремень.Ширинка: Потайная на пуговицах.Конструкция: • Усилительные накладки на локтях • Дополнительные объемные карманы на рукавахНазвание ткани: Саржа. Состав ткани: 67% х/б, 33% пэ. Плотность ткани 260 г/м². Водоотталкивающая пропиткаЦвет: Зелёный КМФГОСТ 12.4.280-2014ТР ТС 019/2011 |
| **Костюм на утепляющей прокладке (Костюм + полукомбинезон) КМФ****14 шт.** | Комплектация: куртка, полукомбинезонКуртка: центральная застежка на молнии и контактной ленте. Воротник-стойка. Рукава с внутренними манжетами.Капюшон: утепленный, регулируемый,отстегивающийся.Полукомбинезон: утепленный, регулируемые бретели с пряжками, регулировка по ширине эластичной тесьмой.Карманы: Куртка: нагрудные карманы с клапанами на текстильной застежке, нижние боковые карманы с двумя входами. Полукомбинезон: боковые.Костюм утепленный кмф с рисунком ягель прекрасно защищает от холода, а также обеспечивает маскировку.Ткань: Ткань: "Темп210 Рип-стоп" смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), 210 г/м2, Водоотталкивающая пропитка, подкладка:100% полиэстер. Утеплитель: куртка:синтепон, 360 г/м2. Брюки: синтепон, 240 г/м2. •Цвет: КМФ ягель.ТР ТС 019/2011ГОСТ Р 12.4.236-2011 |
| **Куртка на утепляющей подкладке КМФ****27 шт.** | Куртка прямая удлиненная с притачной утепленной подкладкой, центральной застежкой на тесьму «молния» закрытую право- и левосторонними ветрозащитными планками, и внутренней правосторонней планкой под воротник. Полочка состоит из частей: кокетки, средней, нижней. На средней части полочки расположены накладной объемный карман с фигурным клапаном с текстильной застежкой и прорезной вертикальный карман «листочкой» с втачными концами с застежкой на тесьму «молния». На левой полочке прорезной карман с «молнией» по линии борта. На нижней части расположен накладной объемный карман с фигурным клапаном с текстильной застежкой. Накладные карманы и фигурные клапана с утеплителем. Спинка из частей: кокетки, средний, нижний. Рукав трехшовный состоит из передней, центральной, локтевой части и манжета. Центральная часть с усилительной накладкой. Манжет состоит из нижней части с эластичной лентой и верхней с хлястиком с текстильной застежкой. Воротник широкая стойка. Капюшон с притачной утепленной подкладкой состоит из двух боковых и средней части, крепится к изделию с помощью разъемной тесьмы «молния», закрытой планкой. Высота затылочной части капюшона регулируется хлястиком с помощью текстильной застежки. В области лицевого среза кулиска с эластичной лентой. Капюшон застегивается на текстильную застежку. Ветрозащитные лево- и правосторонние планки с текстильной застежкой. Кулиса по линии талии с эластичным шнуром и фиксаторами. Подкладка куртки состоит из спинки, полочек, верхней и нижней частей рукава и подкладки с напульсником. На левой полочке подкладки располагается накладной карман. Технические характеристики: ткань: смесовая, хлопок - 65%, полиэфир – 35 %, ВО. Утеплитель: синтепон 100г/м2, 3 слоя в куртке, 2 слоя в полукомбинезоне. Ткань подкладки: хлопок 100%. Цвет камуфляж «цифра». ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.236-2011. |
| **Футболка КМФ****57 шт.** | Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, плотность 175 г/м², кулирная гладь.Рукав короткий. Ворот круглый. Цвет: зеленый камуфляж. ГОСТ Р 53145-2008, ТР ТС 017/2011 |