|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Головной убор летний (кепка)**  **115 шт.** | Головной убор летний (кепка).  Форма: кепка-капрал.  Название ткани: саржа.  Состав ткани: х/б 67%, ПЭ 33%.  Цвет: зеленый КМФ. | |
| **Костюм камуфлированный (зеленый)**  **105 шт**. | Брюки + куртка прямая.  Тип куртки: Прямая.  Застёжка: Потайная на пуговицах.  Воротник: Отложной.  Боковые карманы с клапанами на пуговицах.  Нагрудные карманы с клапанами на пуговицах.  Внутренние карманы (куртка): Один на пуговице. Застёжка рукава: Манжета на пуговице.  Регулировка пояса (куртка): Нет. Боковые карманы брюки: Врезные.  Усиление на коленях, Шлёвки под ремень. Ширинка: Потайная на пуговицах.  Конструкция:  • Усилительные накладки на локтях  • Дополнительные объемные карманы на рукавах  Название ткани: Саржа. Состав ткани: 67% х/б, 33% пэ. Плотность ткани 260 г/м². Водоотталкивающая пропитка  Цвет: Зелёный КМФ.  ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011 | |
| **Куртка на утепляющей подкладке КМФ**  **16 шт.** | Куртка прямая удлиненная с притачной утепленной подкладкой, центральной застежкой на тесьму «молния» закрытую право- и левосторонними ветрозащитными планками, и внутренней правосторонней планкой под воротник. Полочка состоит из частей: кокетки, средней, нижней. На средней части полочки расположены накладной объемный карман с фигурным клапаном с текстильной застежкой и прорезной вертикальный карман «листочкой» с втачными концами с застежкой на тесьму «молния». На левой полочке прорезной карман с «молнией» по линии борта. На нижней части расположен накладной объемный карман с фигурным клапаном с текстильной застежкой. Накладные карманы и фигурные клапана с утеплителем. Спинка из частей: кокетки, средний, нижний. Рукав трехшовный состоит из передней, центральной, локтевой части и манжета. Центральная часть с усилительной накладкой. Манжет состоит из нижней части с эластичной лентой и верхней с хлястиком с текстильной застежкой. Воротник широкая стойка. Капюшон с притачной утепленной подкладкой состоит из двух боковых и средней части, крепится к изделию с помощью разъемной тесьмы «молния», закрытой планкой. Высота затылочной части капюшона регулируется хлястиком с помощью текстильной застежки. В области лицевого среза кулиска с эластичной лентой. Капюшон застегивается на текстильную застежку. Ветрозащитные лево- и правосторонние планки с текстильной застежкой. Кулиса по линии талии с эластичным шнуром и фиксаторами. Подкладка куртки состоит из спинки, полочек, верхней и нижней частей рукава и подкладки с напульсником. На левой полочке подкладки располагается накладной карман. Технические характеристики: ткань: смесовая, хлопок - 65%, полиэфир – 35 %, ВО. Утеплитель: синтепон 100г/м2, 3 слоя в куртке, 2 слоя в полукомбинезоне. Ткань подкладки: хлопок 100%. Цвет камуфляж «цифра». ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.236-2011. | |
| **Футболка КМФ**  **124 шт.** | Ткань: трикотажное полотно, хлопок 100%, плотность 175 г/м², кулирная гладь. Рукав короткий. Ворот круглый.  Цвет: зеленый камуфляж. ГОСТ Р 53145-2008, ТР ТС 017/2011 | |