***Здание К-8 2 этаж***

***Актовый зал***

|  |  |
| --- | --- |
| ***3 окна глухие***    ***1450***    **1850**  **1850** | ***2 окна поворотно-распашные створки***  ***1450*** |

***Однокамерный стеклопакет***

* + ***Слив 1450 х150***
  + ***Подоконник 1450 х280***
  + ***Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями***
  + ***Восстановление наружных откосов с помощью штукатурной смеси. 2м.кв.***

***Здание К-8 2 этаж***

***Бытовка 2го караула***

|  |  |
| --- | --- |
| ***1окно глухое*** | ***1окно поворотно-распашная створка*** |

***1460 1440***

**1820**

**1780**

***Однокамерный стеклопакет***

* + ***Слив 1460 х150 и 1440 х150***
  + ***Подоконник 1460 х230 и 1440 х230***
  + ***Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями***
  + ***Восстановление наружных откосов с помощью штукатурной смеси 1м.кв.***

***Здание К-8 3этаж***

***Кабинет заведующего хозяйством***

***1окно поворотно-распашная створка***

***1760***

**2040**

***630***

***Однокамерный стеклопакет***

* + ***Слив 1760 х150***
  + ***Подоконник 1760х380***
  + ***Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями***
  + ***Восстановление наружных откосов с помощью штукатурной смеси 0,5м.кв.***

***Здание К-8 1 этаж***

***Санузел – туалет женский***

***1окно поворотно-распашная створка***

***1970***

**1670**

***700***

***Однокамерный стеклопакет***

* + ***Слив 1970 х150***
  + ***Подоконник 1970 х300***
  + ***Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями***
  + ***Восстановление наружных откосов с помощью штукатурной смеси 0,5м.кв.***

***Здание К-8 1 этаж***

***Тамбур комнаты мастеров зарядки огнетушителей.***

***Дверной блок с открывающимися створками.***

**1340**

**500**

**Однокамерный стеклопакет**

**Однокамерный стеклопакет**

**2333**

* ***Дверной блок с открывающимися створками.***
* ***Пластиковый***
* ***Однокамерный стеклопакет 670 х500 – 2 шт.***
  + ***Восстановление наружных откосов с помощью штукатурно-гипсовой смесью 2м.кв.***

***Здание Р-25 2 этаж***

***Приемная***

***Пластиковый балконный блок со стеклопакетом***

******

***Однокамерный стеклопакет***

* + ***Слив 900х180***
  + ***Подоконник 700х400***
  + ***Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями***
  + ***Восстановление наружных откосов с помощью штукатурной смеси 0,5м.кв.***

***Здание Р-25 2 этаж***

***Кабинет начальника ОП***

***1окно поворотно-откидная створка***

**1120**

**1265**

***Однокамерный стеклопакет***

* + ***Слив 1120 х150***
  + ***Подоконник 1120 х470***
  + ***Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями***
  + ***Восстановление наружных откосов с помощью штукатурной смеси 0,5м.кв.***

***Здание Р-25 2 этаж***

***Бытовка диспетчеров***

***1окно поворотно-распашная створка***

**1100**

**1300**

***Однокамерный стеклопакет***

* + ***Слив 1100 х150***
  + ***Подоконник 1100 х280***
  + ***Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями***
  + ***Восстановление наружных откосов с помощью штукатурной смеси 0,5м.кв***