Этикетки самоклеящиеся**,** используемыедля наклеивания на упаковочную тару при отгрузке готовой продукции.

**Размер:** 140×200мм с облоем, 130х185мм со снятым облоем.

**Материал:** самоклеящаяся плёнка.

**Производитель плёнки: Avery Dennison.**

**Марка плёнки:** маркированная

1)FASSON PP NG TOP WHITE – S445-BG42wh;

2) FASSON PP TOP NGWHITE /С 2075N inc / BG45 WHITE;

3) FASSON PE 100 WHITE S277 BG45 WHITE.

**Способ нанесения печати**: шелкография (трафаретная печать), по 2 штуки на листе

один цвет/этикетка, два цвета/этикетка.

**Производитель краски**: Marabu.

**Марка краски:** Marastar SR.

**Цвета по системе**  **Pantone Matching System:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***код*** | ***цвет*** |
| 1795С | красный |
| 021С | оранжевый |
| 361С | зелёный |
| 697С | коричневый |
| 432С | серый |
| 2945С | синий |

**Наличие вырубки:** есть(обслой снят).

**Диапазон применения**: -20˚С / +80˚С.

**Для эксплуатации в промышленных производствах при маркировки подвижных составов, металлических контейнеров/бочек, пластиковой/деревянной тары.**

**Гарантийный срок** 12 месяцев.

**Наличие сопроводительных документов обязательно**: на этикетки с указанием перечисленных технических характеристик, на марки плёнок, марку краски, сертификат соответствия с присвоением № регистра систем качества.

**Способ упаковки:** пачки по 250штук (125 листов по 2 штуки на листе), завёрнутые в два слоя полимерной плёнки и закреплённые липкой лентой. Упакованные пачки укладываются в коробки. На коробках маркировка.

**Размер:** 297×210мм со снятым облоем.

**Материал:** самоклеящаяся плёнка.

**Марка плёнки:** маркированная:

1) FASSON PP NG TOP WHITE – S445-BG42wh;

2) FASSON PP TOP NGWHITE /С 2075N inc / BG45 WHITE;

3) FASSON PE 100 WHITE S277 BG45 WHITE.

**Способ нанесения печати:** шелкография (трафаретная печать),

четыре цвета/этикетка.

**Производитель краски**: Marabu.

**Марка краски:** Marastar SR.

**Цвета по системе Pantone Matching System.**

**Наличие вырубки:** есть (обслой снят).

**Диапазон применения**: -20˚С / +80˚С.

**Для эксплуатации в промышленных производствах при маркировки подвижных составов, металлических контейнеров/бочек, пластиковой/деревянной тары.**

**Гарантийный срок:** 12 месяцев.

**Наличие сопроводительных документов обязательно:** на этикетки с указанием перечисленных технических характеристик, на марки плёнок, марку краски, сертификат соответствия с присвоением № регистра систем качества.

**Способ упаковки:** пачки по 500 штук, завёрнутые в два слоя полимерной плёнки и закреплённые липкой лентой. Упакованные пачки укладываются в коробки. На коробках маркировка.