**Требования к поставке ТПА на предприятия АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»**

**Предмет поставки:** Поставка трубопроводной арматуры.

Номенклатура, технические характеристики, количество товара – согласно заявке (приложению №1).

Замена номенклатуры, материала исполнения, не рассматриваются, если иное не указано в заявке (приложении № 1).

**Технические требования к продукции:**

 Соответствие классу герметичности А.

**Категория трубопровода**:

 Технологические трубопроводы ( группа А, Б)

**Условия доставки:**

Поставка товара до склада Покупателя по адресу: Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая 10 .

**Срок поставки** – согласно коммерческому предложению.

**Условия оплаты**: отсрочка платежа, для новых поставщиков – не менее 30 дней.

ТПА оплачивается после прохождения приемки при условии 100% соответствия количеству и качеству. Частичная оплата при наличии претензий по количеству и качеству не предусмотрена.

**Гарантия на продукцию:**

Гарантийный срок на поставленную продукцию должен составлять не менее срока гарантии изготовителя данной продукции.

**Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара**

 Товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для Товаров такого рода.

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога, изготовленный не ранее 2021 года.

**Средний срок службы ТПА:**

 Не менее 10 лет (должен быть прописан в соответствии с ТР в паспорте).

**При поставке Поставщик предоставляет:**

Товарную накладную, счет-фактуру, либо УПД, сертификат соответствия ТР ТС 032/2013, 010/2011, паспорт на продукцию в соответствии с ТР ТС, руководство по эксплуатации.

**Порядок приемки товаров.**

Приемка Товара по количеству осуществляется во время передачи Товара Покупателю на складе Покупателя.

Приемка по качеству – после испытаний ТПА силами Покупателя в соответствии ГОСТ 33257-2015 «Арматура трубопроводная МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ», ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная НОРМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАТВОРОВ».