|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Техническое описание** | **Изображения** |
| **Жилет утепленный на молнии синего цвета**  Жилет утепленный, с центральной застежкой на тесьму "молния" от отлета воротника до низа, закрытую планкой с застежкой на потайные кнопки, две верхние и нижняя кнопки сквозные, воротником стойка. Полочка с нижним наклонным прорезным карманом с листочкой с настрочными концами и верхним вертикальным карманом " в рамку" с застежкой на тесьму "молния" на левой  полочке. Листочка нижнего кармана с фигурными концами. В шве притачивания листочки  кант.    Спинка удлиненная, с фигурной линией низа.  Полочки и спинка простеганы двойными горизонтальными строчками.  На подкладке левой полочки накладной карман с застежкой на тесьму "молния".    Жилет с деталями из ткани верха отделочного цвета.  Ткань верха: хлопок - 100%, плотность 245 г/м².  Утеплитель: синтепон, 1 слой, плотность 150 г/м².  Подклад: 100% бязь.  Цвет: синий.  ТР ТС 019/2011;  ГОСТ 12.4.303-2016 | C:\Users\Rakhimova.lk\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20240128_101602.jpg |