МКР с УФ защитой 1000х1000х1100мм:

|  |  |
| --- | --- |
| Плотность ламинированной ткани | 200+30 гр/кв.м |
| Допустимая рабочая нагрузка, кг | 1000 |
| Коэффициент безопасности | 6:1 |
| Материал | ПП ткань **УФ стабилизированная** |
| Условный объем | 1,1 куб.м |
| Количество строп | 4 |
| Ширина | 1000 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Высота стропы | 300 мм |
| Верх | Клапан 450мм/500мм |
| Дно | Клапан 400мм/520мм |
| Карман для документов | Формат А4 с каждой из четырех боковых сторон |
| **Код UN обязательно** | Должен быть нанесен на одной из сторон  |